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СХВАЛЕНО

 рішенням Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України 

від 16.06.2011 № 59
НАСТАНОВА
щодо застосування будівельних норм у частині віднесення об’єктів     будівництва   до   категорій     складності    для    подальшого проектування і експертизи
Настанова розроблена для застосування проектувальниками і замовниками на стадії розроблення завдання на проектування об’єктів будівництва та при здійсненні їх проектування, а також для використання експертами експертних організацій при проведенні експертизи проектів будівництва і посадовими особами Держархбудінспекції, зокрема під  час  проведення державного архітектурно-будівельного контролю на об'єктах самочинного будівництва (у  разі  відсутності проектної   документації) та при прийманні завершених будівництвом об’єктів в експлуатацію.
Настанова містить рекомендації щодо застосування будівельних норм та усталених методик при визначенні категорій складності для подальшого проектування і експертизи до набрання чинності змін до ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва» і                    ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ» або їх нових редакцій відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 №557 «Про затвердження Порядку віднесення об’єктів будівництва до IV і V категорій складності» та від 11.05.2011 № 560 «Про затвердження порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визначення такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі – Закон).
Відповідно до п. 2 ст. 32 Закону категорія складності об'єкта будівництва визначається згідно з державними будівельними нормами та стандартами на підставі класу наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва.

Згідно з пунктом 3 ст. 32  Закону віднесення об'єкта будівництва до тієї чи іншої категорії складності здійснюється проектною організацією і замовником будівництва.

Клас наслідків (відповідальності) будівлі або споруди визначається відповідно до ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ».

Категорії складності об'єктів цивільного призначення визначаються відповідно до ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва».
При цьому рекомендується наступна схема урахування класу наслідків (відповідальності) СС1; СС2; СС3:

· класу наслідків СС1 відповідають I та II категорія складності;

· класу наслідків СС2 відповідають III та IV категорія складності;

· класу наслідків СС3 відповідає V категорія складності.

Клас наслідків визначається за шістьма ознаками:

· кількість осіб, які постійно перебувають на об’єкті;

· кількість осіб, які періодично перебувають на об’єкті; 

· кількість осіб, які перебувають поза об’єктом;

· обсяг можливого економічного збитку;

· втрата об’єктів культурної спадщини;

· припинення функціонування комунікацій транспорту, зв’язку, енергетики, інших інженерних мереж.

При цьому вважається, що на об’єкті постійно перебувають люди,  якщо вони знаходяться там не менше ніж вісім годин на добу  і не менше ніж     150 днів на рік. Людьми, які періодично відвідують об’єкт, вважаються ті, що перебувають там не більше трьох годин на добу. Небезпекою для життєдіяльності людей є можливе порушення нормальних умов життєдіяльності більше ніж на три доби (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2004  № 368). .

До І категорії складності слід відносити об’єкти, якщо клас наслідків (відповідальності) СС1 визначено за однією ознакою можливих наслідків від відмови будівлі або споруди,  окрім характеристики «Можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які постійно  перебувають на об'єкті», тобто на об'єктах І категорії складності не передбачається постійного перебування людей  (теплиці, склади, павільйони тощо). 

До II категорії складності слід відносити об’єкти класу наслідків СС1, якщо клас наслідків (відповідальності) СС1 визначено за двома та більше ознаками можливих наслідків від відмови будівлі чи споруди.
До III категорії складності слід відносити об’єкти класу наслідків СС2, які не віднесено до IV категорії складності .

Віднесення об’єктів будівництва до IV і V категорій складності  здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку віднесення об’єктів будівництва до IV і V категорій складності» від 27.04.2011 №557 (далі-Порядок)  виходячи з класу наслідків та категорії складності. 

При проектуванні об’єктів будівництва (будови), до складу яких входить декілька окремих будівель або споруд, категорію складності доцільно розраховувати для кожної будівлі або споруди (блоку, секції, які незалежні за планувальними, конструктивними і інженерними рішеннями, для житлового будівництва).   

Категорія складності об’єкта будівництва у цілому приймається за найвищою категорією складності окремої будівлі (споруди) та є підставою для застосування  положень «Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи» (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560).

Приведена у відповідність із положення нормативно-правових актів у галузі будівництва таблиця визначення  класу наслідків (відповідальності)  та категорії складності  наведена у додатку 1.
Класи наслідків (відповідальності) будівель і споруд визначаються рівнем можливих матеріальних збитків i (або) соціальних втрат, пов'язаних з припиненням експлуатації або із втратою цiлiсностi об'єкта.

Для підрахунку можливих матеріальних збитків i (або) соцiальних втрат від відмов будівлі або споруди проектувальником визначаються  найбільш імовірні прогнози можливої аварії (наприклад, пошкодження, вихід із ладу, руйнування будівель, споруд або їх частин), що сталася з техногенних (конструктивних, виробничих, технологічних, експлуатаційних тощо) або природних причин.  Ці прогнози перераховуються у розділі «Забезпечення надійності та безпеки» пояснювальної записки до проекту.

Для визначення обсягу можливих економічних збитків від відмови будівлі або споруди рекомендується користуватися «Методикою оцінки  збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру (затверджено постановою  Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №175). 

     Можливі економічні збитки враховують:

· збитки  від  руйнування чи пошкодження основних  фондів  ; 

· збитки від втрат готової промислової  чи сільськогосподарської продукції;

· збитки від втрат запасів сировини, напівфабрикатів та проміжної продукції.

    Збитки від втрат готової промислової чи сільськогосподарської продукції сировини,  а також матеріалів та напівфабрикатів, необхідних для виробництва продукції, розраховуються виходячи з середніх значень оптових цін на сировину, матеріали, напівфабрикати. 

Деякі особливості визначення категорії складності для об’єктів житлово-громадського призначення.

· при проектуванні комплексу житлових будинків, об’єднаних у одному проекті, категорію складності об’єкта у цілому доцільно визначати з урахуванням можливого порушення нормальних умов життєдіяльності людей, які  постійно перебувають на об’єкті, у наслідок відмови систем забезпечення життєдіяльності об’єкта. Чисельність таких людей рахується як сума постійно перебуваючих у всіх будинках комплексу;

· у житлових будинках - кількість осіб, що постійно перебуває на об’єкті (N1), відповідно до ст.3 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» визначається нормою 21 квадратний метр загальної площі на власника (наймача) та кожного члена його сім’ї та додатково  10,5 квадратних метрів на сім’ю (зазначена норма не застосовується при проектуванні гуртожитків та житла соціального призначення). За необхідності вищенаведені показники можуть уточнюватися;
· у будинках із житлового фонду соціального призначення – кількість осіб, що постійно перебуває на об’єкті (N1), відповідно постанови Кабінету Міністрів  України від 19.03.2008 № 219 "Про встановлення тимчасових мінімальних норм забезпечення соціальним житлом" визначається за нормою 22 квадратних метри загальної площі на сім’ю із двох осіб та додатково 9,3 квадратних метрів на кожного наступного члена сім'ї;

· у соціальних гуртожитках – кількість осіб, що постійно перебуває на об’єкті (N1), відповідно постанови Кабінету Міністрів  України від 19.03.2008 № 219 "Про встановлення тимчасових мінімальних норм забезпечення соціальним житлом" визначається нормою 6 квадратних метрів житлової площі на  кожного мешканця;

· у гуртожитках – кількість осіб, що постійно перебуває на об’єкті (N1), відповідно п. 2.43 ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки" визначається нормою 8 квадратних метрів житлової площі на  кожного мешканця;

· у гуртожитках для аспірантів – кількість осіб, що постійно перебуває на об’єкті (N1), відповідно п. 2.43 ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки" визначається нормою 10 квадратних метрів житлової площі на  кожного мешканця;

· у будинках висотою до 73,5 метрів для розміщення офісів - кількість осіб, що періодично перебуває на об’єкті (N2) — три особи на приміщення або десять осіб на 100 м2 загальної площі (при цьому приймається одна найбільш висока характеристика);

· кількість осіб, що перебувають поза об’єктом (N3) доцільно визначати за формулами: 

для житлових будинків

N3 = ((N1
для офісних будинків  
N3 = ((N2,
             де коефіцієнт ( визначається за таблицею 1.
Таблиця 1

	Висота будинку над рівнем землі, м
	Значення коефіцієнту ( при розміщенні будинку:

	
	у сільській місцевості


	у невеликому місті або у спальному районі великого міста
	у центрі великого міста

	Менше за 10
	1,0
	1,0
	1,3

	Від 10 до 30
	1,0
	1,3
	1,5

	Більше ніж 30
	1,3
	1,5
	2,0

	Примітка. ДБН В.2.2-14-2009 розроблено на підставі прогресивного міжнародного досвіду реалізованого у міжнародному нормативному документі                            ISO 2394:1994 General principles on reliability for structures (Загальні принципи забезпечення надійності) показники таблиці були запозичені з  кодексу усталеної практики The Building Regulations 2000. Structure. APPROVED DOCUMENT А (Будівельні норми і правила 2000 року. Структура. Затвердженого документа А)


Загальні збитки від руйнування та пошкодження основних фондів як правило складаються із збитків від повного або часткового руйнування і пошкодження будівель,  споруд, устаткування, техніки, обладнання та інших видів основних фондів і можуть становити оцінку їхньої вартості на момент середнього значення встановленого терміну експлуатації Tef. Ці збитки розраховуються за формулою: 
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де: 
Ф – прогнозовані втрати;

с — коефіцієнт, що враховує відносну долю основних фондів, що повністю втрачаються під час аварії (наближено  с=0,45);
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 — кошторисна  вартість  і-го виду втрачених основних фондів; 

             Tef — середнє значення встановленого терміну експлуатації основних фондів; 
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— коефіцієнт амортизаційних відрахувань i-го  виду  основних фондів; 


 n — кількість видів основних фондів. 

Приймаємо,   що 
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  для житлової забудови  дорівнює одному відсотку.
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Приклади розрахунку категорії складності наведені у додатку 2.
          Згідно з Порядком  об’єкти, які становлять підвищену  небезпеку, відносяться до V категорії складності.
Відповідно до Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»: «об'єкт підвищеної небезпеки - це об’єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин  чи  категорій речовин у кількості,  що дорівнює  або  перевищує  нормативно встановлені порогові маси,  а  також інші  об'єкти  як  такі,  що відповідно  до  закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру».

Переліки таких об’єктів та видів діяльності затверджено постановами Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 767 «Про затвердження Порядку проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об'єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій, та переліку зазначених об'єктів» та від 27.07.1995 № 554 «Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку». Перелік об’єктів будівництва, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та Перелік видів діяльності та об’єктів, що  становлять підвищену екологічну небезпеку приведені відповідно у додатках 3 і 4. 

          При   розробленні   проектів    будівництва  необхідно   керуватися нормативно-правовими актами в галузі будівництва, державними будівельними нормами, а також наказом  Міністерства   регіонального розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального господарства від 16.05.2011 № 45 «Про затвердження порядку розроблення проектної документації  на  будівництво  об’єктів». 
При проектуванні об’єктів будівництва в охоронній зоні об’єктів культурної спадщини доцільно враховувати таке.

До об’єктів культурної спадщини національного або місцевого значення відносяться об’єкти будівництва, які занесені до відповідного Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Розміри охоронної зони не повинні бути меншими двох горизонтальних або вертикальних розмірів пам’ятки (більший з них) відповідно до   ДБН Б.2.2-2-2008 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування». 
Відповідно до підпункту 1 пункту 4 статті 31 Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 «Про затвердження порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визначення такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»  обов’язковій експертизі підлягають проекти будівництва об’єктів, які належать до IV і V категорій складності за напрямками (з питань санітарного та епідеміологічного  благополуччя населення,  екології,  охорони праці,  енергозбереження, пожежної, техногенної,  ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності та необхідної довговічності) виходячи з призначення об’єкта будівництва.

Відповідно до підпункту 2 статті 31 Закону обов’язковій експертизі в   частині міцності, надійності та довговічності підлягають проекти  будівництва об'єктів, які споруджуються      на      територіях     із     складними інженерно-геологічними  та  техногенними  умовами. 

До проектів будівництва об’єктів, які споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними умовами, доцільно відносити:

- об’єкти будівництва, що зводяться  або  розміщені на підроблюваних територіях (територія, яка знаходиться під впливом підземних гірничих виробок), карстових територіях відповідно до    ДБН В.1.1-5-2000 Частина 1. «Будинки і споруди на підроблювних територіях», на підтоплювальних територіях;
 
- об’єкти будівництва, що зводяться або розміщені на будівельних майданчиках із сейсмічністю 6 балів і вище (майданчики будівництва, де можливі сейсмічні впливи з відповідними категоріями повторюваності за відповідний термін) та регламентуються               ДБН В.1.1-12-2006 «Будівництво у сейсмічних районах України».
           Відповідно до підпункту 3 статті 31 Закону обов’язковій експертизі підлягають також проекти будівництва об’єктів, що споруджуються  із  залученням  бюджетних  коштів,  -  щодо кошторисної частини проектної документації.
За рішенням замовника може проводитися також експертиза проектів будівництва об’єктів, які відповідно до Закону  та Порядку не підлягають обов’язковій експертизі.

У зв'язку з набранням чинності Закону та прийняттям Порядку для всіх об'єктів, що запроектовані, знаходяться у стадії будівництва чи підлягають прийняттю в експлуатацію, визначена у проектній документації категорія складності може бути уточнена проектною організацією разом із замовником будівництва.

На об'єктах самочинного будівництва (у разі відсутності проектної документації) категорія складності таких об'єктів визначається посадовими особами Держархбудінспекції та її територіальних органів, а в разі необхідності - шляхом проведення експертизи експертною організацією.

У разі наявності сумнівів щодо віднесення об’єктів будівництва до тієї чи іншої категорії складності проектувальник або замовник може звернутися до експертної організації з метою отримання підтвердження правильності вибраної категорії.

Додаток: на  11  арк.
                                                                                                                            Додаток 1
                  Визначення категорії складності об'єктів будівництва

з урахуванням класу наслідків (відповідальності)
	 Категорії складності об’єктів будівництва 
	Клас наслідків (відповідальності)

 будівлі або споруди


	Характеристики  можливих наслідків від відмови будівлі або споруди

	
	
	Можлива небезпека
	Обсяг можливого
економічного збитку

	Втрата об'єктів культурної спадщини

	Припинення функціонування комунікацій транспорту, зв'язку, енергетики, інших інженерних мереж

	
	
	Для здоров'я і життя людей, які постійно  перебувають на об'єкті
	Для здоров'я і життя

людей, які періодично перебувають на об'єкті
	Для життєдіяльності людей, які знаходяться зовні об'єкта
	
	
	

	
	
	кількість осіб
	кількість осіб
	кількість осіб
	м.р.з.п.
	категорії об'єктів
	рівень

	V

	СС3
	Понад

400
	Понад 1000
	Понад 50000
	Понад 150000
	Національ-ного значення


	Загально-державний

	IV

	СС2
	300-400
	500-1000
	10000-50000
	15000-150000
	Місцевого значення
	Регіональ-ний

	III

	
	50-300
	100-500
	100-10000
	2000-15000
	-
	Місцевий

	II

	СС1
	0-50
	50-100
	До 100
	До 2000
	-
	-

	I

	
	0
	До 50
	До 100
	До 2000
	-
	-










                      Додаток 2
Приклади розрахунків категорії складності для  об’єктів житлового призначення* 

І. Розрахунок категорії складності односекційного 16 поверхового 96 квартирного будинку

1. Приймаємо 6-квартирну секцію за формулою квартир поверху        1-1-2-2-3-3.

2. Визначаємо розрахункову кількість мешканців у залежності від площі квартири (за нормою 21 м2 на людину плюс 10,5 м2 на сім’ю)
	Тип  квартир
	Площа квартир
	Кількість

квартир на будинок
	Загальна

площа квартир на будинок
	Розселення на квартиру

(розрахунковий коефіцієнт на заселення)
	Розселення на будинок

	1
	40,5 (30+10,5)
	32
	1296
	1,43
	46

	2
	52,5
(42+10,5)
	32
	1680
	2
	64

	3
	65,5 (55+10,5)
	32
	2096
	2,62
	84

	Всього
	
	96
	5072
	
	194


Кількість людей, які постійно перебувають в будинку дорівнює 194. Відповідно до додатку 1 Настанови об’єкт будівництва  відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2 і належить до ІІІ категорії складності.
3. Кількість осіб, які перебувають поза об’єктом (для спального району), визначаємо за формулою: 

N3 = α x N1 = 1,5 х 194 = 291 (людина), 

α приймається за табл. 1 Настанови.

Відповідно до додатку 1 Настанови об’єкт будівництва  відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2 і належить до ІІІ категорії складності.
4. За показниками «Можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які постійно  перебувають на об'єкті»  та «Можлива небезпека для життєдіяльності людей, які знаходяться зовні  об'єкта» об’єкт будівництва відносить до ІІІ категорії складності. 

* Зазначені приклади наведені з метою доказу можливості  та варіабельності розрахунку класу наслідків (відповідальності) і необхідності індивідуального розрахунку по кожному об’єкту будівництва для його  віднесення до відповідної категорії складності за запропонованою Настановою.

Тимчасове перебування людей у житлових будинках не нормоване і в будь-якому випадку не повинно  перевищувати верхнє обмеження (500 чол.)

5. Згідно з розрахунком кількість квадратних метрів в будинку  дорівнює – 5072. 
Розрахункова вартість 1 м2 приймається –  4821 грн. за м2 площі квартири.

Примітка. За основу взято опосередкований показник вартості житла у м. Києві  відповідно до наказу Мінрегіонбуду № 56 від 04.02.2009. Зазначений показник вартості 1 м2 загальної площі враховує  позаквартирні площі будинку, тому для розрахунку вартості будинку як місткість взята виключно загальна площа його квартир.
Розрахункова вартість будинку складає:

5072 х 4821 = 24452 (тис. грн.)
Прогнозовані збитки визначаються  за формулою:
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0,225 х 24452 = 5502 (тис. грн.)
6. Визначаємо обсяг припустимого економічного збитку для  ІІІ категорії складності:
15000 м.р.з.п. х 950 грн. = 14 250 (тис. грн.)

7. Будинок не розташований в охоронній зоні об’єктів культурної спадщини і не є  об’єктом культурної спадщини.

8. Приймаємо, що будівництво будинку передбачається у звичайних інженерно-геологічних умовах, при відсутності таких ускладнюючих умов як: сейсміка, просадки тощо. Будинок не є об’єктом підвищеної екологічної небезпеки.  

9. Приймаємо, що відмова будинку не впливає на припинення роботи об’єктів транспорту, зв’язку, енергетики.
Висновок. За критеріями загальних вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку віднесення об’єктів до IV-V категорії складності, а також наведених розрахунків 16 поверховий                  96 квартирний будинок відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2  і має ІІІ категорію складності об’єкта будівництва.

ІІ. Розрахунок категорії складності 24 поверхового 144 квартирного будинку (з обмеженою площею поверху)

1. Приймаємо 6-квартирну секцію за формулою квартир поверху        1-1-2-2-3-3.

Примітка. Принципово це можливо, хоч для розширеного сходово-ліфтового вузла в        24-поверховому будинку не  раціонально.
24 поверховий будинок не перевищує граничну висоту об’єктів за критерієм для СС2.

2. Визначаємо розрахункову кількість мешканців у залежності від площі квартири (за нормою 21 м2 на людину плюс 10,5 м2 на сім’ю)
	Тип  квартир
	Площа квартир
	Кількість квартир на
 будинок
	Загальна

площа квартир на будинок
	Розселення на квартиру

(розрахунковий коефіцієнт на заселення)
	Розселення на будинок

	1
	40,5 
(30+10,5)
	48
	1944
	1,43
	69

	2
	52,5
(42+10,5)
	48
	2520
	2
	96

	3
	65,5 (55+10,5)
	48
	3144
	2,62
	126

	Всього
	
	144
	7608
	
	291


Кількість людей, які постійно перебувають в будинку, дорівнює  281. Відповідно до додатку 1 Настанови, об’єкт будівництва  відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2 і належить до ІІІ категорії складності.
3. Кількість осіб, які перебувають поза об’єктом (для спального району), визначаємо за формулою: 

N3 = α x N1 = 1,5 х 291 = 437 (людина), 

α приймається за табл. 1 Настанови.

Відповідно до додатка 1 Настанови, об’єкт будівництва  відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2 і належить до ІІІ категорії складності.
4. За показниками «Можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які постійно  перебувають на об'єкті»  та «Можлива небезпека для життєдіяльності людей, які знаходяться зовні  об'єкта» об’єкт будівництва відносить до ІІІ категорії складності. 
Тимчасове перебування людей у житлових будинках не нормоване і в будь-якому випадку не повинно  перевищувати верхнє обмеження (500 чол.)
5. Згідно з розрахунком кількість квадратних метрів в будинку  дорівнює – 7608. 
Розрахункова вартість 1 м2 приймається –  4821 грн. за м2 площі квартири.

Примітка. За основу взято опосередкований показник вартості житла у м. Києві  відповідно до наказу Мінрегіонбуду № 56 від 04.02.2009. Зазначений показник вартості 1 м2 загальної площі враховує позаквартирні площі будинку, тому для розрахунку вартості будинку як місткість взята виключно загальна площа його квартир.
Розрахункова вартість будинку складає:

7608 х 4821 = 36678 (тис. грн.)
Прогнозовані збитки визначаються  за формулою:
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0,225 х 36678 = 8253 (тис. грн.)
6. Визначаємо обсяг припустимого економічного збитку для  ІІІ категорії складності:
15000 м.р.з.п.  х 950 грн. = 14 250 (тис. грн.)

7. Будинок не розташований в охоронній зоні об’єктів культурної спадщини і не є  об’єктом культурної спадщини.

8. Приймаємо, що будівництво будинку передбачається у звичайних інженерно-геологічних умовах, при відсутності таких ускладнюючих умов як сейсміка, просадки тощо. Будинок не є об’єктом підвищеної екологічної небезпеки.  

9. Приймаємо, що відмова будинку  не впливає на припинення роботи об’єктів транспорту, зв’язку, енергетики.
Висновок. За критеріями загальних вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку віднесення об’єктів до IV-V категорії складності, а також наведених розрахунків 24 поверховий 144 квартирний будинок відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2  і має ІІІ категорію складності об’єкта будівництва.

ІІІ. Розрахунок категорії складності 24 поверхового 192 квартирного будинку (з раціональною  площею поверху)
1. Економічно ефективною планувальною схемою такого будинку може бути 1 секційний будинок  за формулою квартир поверху 1-1-2-2-2-2-3-3 (8 квартирна секція).
2. Визначаємо розрахункову кількість мешканців у залежності від площі квартири (за нормою 21 м2 на людину плюс 10,5 м2 на сім’ю)
	Тип  квартир
	Площа квартир
	Кількість квартир на
 будинок
	Загальна

площа квартир на будинок
	Розселення на квартиру

(розрахунковий коефіцієнт на заселення)
	Розселення на будинок

	1
	40,5 
(30+10,5)
	48
	1944
	1,43
	69

	2
	52,5
(42+10,5)
	96
	5040
	2
	192

	3
	65,5 (55+10,5)
	48
	3144
	2,62
	126

	Всього
	
	192
	10128
	
	387


Кількість людей, які постійно перебувають в будинку дорівнює 377. Відповідно до додатка 1 Настанови об’єкт будівництва  відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2 і належить до ІV категорії складності.
3. Кількість осіб, які перебувають поза об’єктом (для спального району), визначаємо за формулою: 

N3 = α x N1 = 1,5 х 387 = 581 (людина), 

α приймається за табл. 1 Настанови.

Відповідно до додатка 1 Настанови, об’єкт будівництва  відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2 і належить до ІІІ категорії складності.
4. За показниками «Можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які постійно  перебувають на об'єкті» та «Можлива небезпека для життєдіяльності людей, які знаходяться зовні  об'єкта» об’єкт будівництва відносить до ІІІ категорії складності. 
Тимчасове перебування людей у житлових будинках не нормоване і в будь-якому випадку не повинно  перевищувати верхнє обмеження (500 чол.)
5. Згідно з розрахунком кількість квадратних метрів в будинку  дорівнює – 10128. 
Розрахункова вартість 1 м2 приймається –  4821 грн. за м2 площі квартири.

Примітка. За основу взято опосередкований показник вартості житла у м. Києві  відповідно до наказу Мінрегіонбуду № 56 від 04.02.2009. Зазначений показник вартості 1 м2 загальної площі враховує позаквартирні площі будинку, тому для розрахунку вартості будинку як місткість взята виключно загальна площа його квартир.
Розрахункова вартість будинку складає:

10128 х 4821 = 48827 (тис. грн.)
Прогнозовані збитки визначаються  за формулою:
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0,225 х 48827 = 10986 (тис. грн.)
6. Визначаємо обсяг припустимого економічного збитку для  ІІІ категорії складності:
15000 м.р.з.п.  х 950 грн. = 14 250 (тис. грн.)

Примітка. Прогнозовані збитки від відмови  будинку  дещо менше критерію за класом наслідків, але врахування збільшення вартості 1 м2 площі в будинку підвищеної поверховості може і цей показник вивести за межі граничного.

7. Будинок не розташований в охоронній зоні об’єктів культурної спадщини і не є  об’єктом культурної спадщини.

8. Приймаємо, що будівництво будинку передбачається у звичайних інженерно-геологічних умовах, при відсутності таких ускладнюючих умов як: сейсміка, просадки тощо. Будинок не є об’єктом підвищеної екологічної небезпеки.  

9. Приймаємо, що відмова будинку  не впливає на припинення роботи об’єктів транспорту, зв’язку, енергетики.
Висновок. За критеріями загальних вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку віднесення об’єктів до IV-V категорії складності, а також наведених розрахунків 24 поверховий                192 квартирний будинок відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2  і має IV категорію складності об’єкта будівництва.

Додаток  3
                                                             Перелік

     об’єктів будівництва, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації   техногенного  і  природного    характеру   та    вплинути   на  стан захисту населення і територій               

Відповідно до постанови Уряду від 20.08.2008 № 767 «Про затвердження Порядку проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій, та перелік зазначених об’єктів»*  такими об’єктами є:

     
об'єкти біохімічного, біологічного і фармацевтичного виробництва; 

     
об'єкти збирання, оброблення, зберігання, захоронення, знешкодження та утилізації токсичних відходів; 

     
об'єкти видобування   нафти,   нафтохімії  і  нафтопереробки, нафтобази, склади нафтопродуктів, магістральні нафтопродуктопроводи, резервуарні парки та  наливні  станції нафтопродуктів,  товарно-сировинні парки нафтопереробних заводів, сировинні парки нафтохімічних підприємств; 

     
об'єкти видобування, зберігання, переробки і транспортування природного, зрідженого газу, магістральні газопроводи; інші продуктопроводи, за допомогою яких транспортуються небезпечні речовини; 

     
хімічно небезпечні  об'єкти,   склади   хімічно небезпечних речовин, магістральні аміакопроводи 

об'єкти знезараження,  підготовки  та  очищення питної води і каналізаційних  стоків  у   системах   очисних   споруд;   станції розподілення  повітря  (якщо  вони  належать  до вибухонебезпечної категорії); 

автозаправні станції та комплекси, газозаправні (з використанням   зрідженого  газу),  газонаповнювальні  станції  та пункти,  склади газу і газопродуктів, газові котельні (за винятком котелень,  призначених  для теплопостачання житлових і громадських будинків); 

будівлі та споруди з покрівлею площею понад 1000 кв. метрів, виготовленою з використанням вантових і аркових конструкцій; 

вибухонебезпечні об'єкти  зберігання,  утилізації та знищення боєприпасів усіх  видів,  вибухових  речовин,  ракет  і  ракетного палива; 

повітряні лінії  електропередачі  напругою більш як 110 кВ на ділянках       зближення з вибухонебезпечними та пожежовибухонебезпечними установками; 

системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій і оповіщення населення у разі їх виникнення на потенційно небезпечних  об'єктах та об'єктах підвищеної небезпеки; 

гідроелектростанції, наземні об'єкти вугільної та гірничодобувної промисловості*;

радіаційно небезпечні об’єкти – атомні електростанції, уранодобувні  і переробні підприємства,  пункти  захоронення  та зберігання радіоактивних відходів; 
*  Проектування гідротехнічних споруд здійснюється у відповідності до ДБН В.2.4-3:2010 «Гідротехнічні споруди. Основні положення». 
** Останній пункт цього Переліку виключено у зв’язку з тим, що висотність будівель житлово-громадського призначення врегульовано        ДБН В.2.2-24:2009 «Проектування висотних житлових і громадських будинків».

                                                                                                                        Додаток 4

                                                             Перелік

         видів діяльності та об’єктів, що  становлять   підвищену   екологічну 

                                                            небезпеку. 

 Відповідно до постанови Уряду від 27.07.1995 № 554 «Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» такими видами діяльності та об’єктами є:

атомна енергетика і атомна  промисловість  (у  тому  числі видобування  і  збагачення  руди,  виготовлення    тепловиділюючих елементів для атомних електростанцій, регенерація  відпрацьованого ядерного палива, зберігання чи утилізація радіоактивних відходів); 

біохімічне, біотехнічне і фармацевтичне виробництво;

збір,  обробка,  зберігання,  поховання,  знешкодження  і утилізація всіх видів промислових і побутових відходів; 

видобування нафти, нафтохімія і нафтопереробка  (включаючи всі Відповідно до постанови Уряду від 20.08.2008 № 767 такими  об’єктами є:

     
об'єкти біохімічного, біологічного і фармацевтичного виробництва; 

     
об'єкти збирання, оброблення, зберігання, захоронення, знешкодження та утилізації токсичних відходів; 

     
об'єкти видобування   нафти,   нафтохімії  і  нафтопереробки, нафтобази, склади нафтопродуктів, магістральні нафтопродуктопроводи, резервуарні парки та  наливні  станції нафтопродуктів,  товарно-сировинні парки нафтопереробних заводів, сировинні парки нафтохімічних підприємств; 

     
об'єкти видобування, зберігання, переробки і транспортування природного, зрідженого газу, магістральні газопроводи; інші продуктопроводи, за допомогою яких транспортуються небезпечні речовини; 

     
хімічно небезпечні  об'єкти,   склади   хімічно небезпечних речовин, магістральні аміакопроводи 

об'єкти знезараження,  підготовки  та  очищення питної води і каналізаційних  стоків  у   системах   очисних   споруд;   станції розподілення  повітря  (якщо  вони  належать  до вибухонебезпечної категорії); 

автозаправні станції та комплекси, газозаправні (з використанням   зрідженого  газу),  газонаповнювальні  станції  та пункти,  склади газу і газопродуктів, газові котельні (за винятком котелень,  призначених  для теплопостачання житлових і громадських будинків); 

будівлі та споруди з покрівлею площею понад 1000 кв. метрів, виготовленою з використанням вантових і аркових конструкцій; 

вибухонебезпечні об'єкти  зберігання,  утилізації та знищення боєприпасів усіх  видів,  вибухових  речовин,  ракет  і  ракетного палива; 

повітряні лінії  електропередачі  напругою більш як 110 кВ на ділянках       зближення з вибухонебезпечними та пожежовибухонебезпечними установками; 

системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій і оповіщення населення у разі їх виникнення на потенційно небезпечних  об'єктах та об'єктах підвищеної небезпеки; 

гідроенергетичні, гідротехнічні споруди і гідроелектростанції;  наземні об'єкти вугільної та гірничодобувної промисловості; 


радіаційно небезпечні  об'єкти   -   атомні  електростанції, види продуктопроводів;
автозаправні  станції;  

добування  і  переробка  природного  газу,    будівництво газосховищ; 

хімічна  промисловість  (включаючи  виробництво   засобів захисту  рослин,  стимуляторів  їх  росту,  мінеральних   добрив), текстильне виробництво (з фарбуванням тканин і обробкою їх  іншими хімічними засобами); 

металургія (чорна і кольорова);

вугільна, гірничовидобувна  промисловість,  видобування  і переробка торфу, сапропелю; 

виробництво, зберігання, утилізація і знищення боєприпасів усіх видів, вибухових речовин і ракетного палива; 

виробництво електроенергії і тепла  на  базі  органічного палива; 

промисловість  будівельних    матеріалів    (виробництво цементу, асфальтобетону, азбесту, скла); 

целюлозно-паперова промисловість; 

деревообробна промисловість (хімічна переробка деревини, виробництво деревостружкових і деревоволокнистих плит  та  інше  з використанням    синтетичних    смол,    консервування    деревини просочуванням); 

     машинобудування і  металообробка  (з  литтям  із  чавуну, сталі, кольорових металів та хімічною обробкою); 

     будівництво гідроенергетичних та гідротехнічних споруд  і меліоративних систем, включаючи хвостосховища та шламонакопичувачі; 

     будівництво аеропортів, залізничних  вузлів  і  вокзалів, автовокзалів,  річкових  і  морських   портів,    залізничних і автомобільних магістралей, метрополітенів; 

     тваринництво (тваринницькі комплекси продуктивністю більш як 5000 голів і птахофабрики); 

    виробництво харчових продуктів (м'ясокомбінати, молокозаводи, цукрозаводи, спиртзаводи); 

    обробка  продуктів  і  переробка  відходів    тваринного походження  (переробка шкіри, виготовлення  клею і технічного желатину, утильзаводи); 

     будівництво каналізаційних систем і очисних споруд; 

     будівництво водозаборів поверхневих і підземних  вод  для централізованих систем водопостачання населених пунктів, водозабезпечення  меліоративних  систем,    окремих    промислових підприємств; 

     інші окремі  об'єкти,  будівництво  і  експлуатація  яких можуть  негативно  впливати  на  стан  навколишнього    природного середовища,  які  у  кожному  конкретному  випадку    визначаються Мінекології або його органами на місцях.
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