|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **г.Еманжелинск** | |
|  |  |  | ЗАО "Центросвязь" |
| **Объект:"Телефонизация ж/д Ракитина, 105. Канализация телефонная"** | | | |
| **АКТ №1** | | | |
| на скрытые работы | | | |
| **(Смотровые устройства)** | | | |
|  |  |  |  |
| Акт составлен представителем ЗАО "Центросвязь" в лице : Мастера | | | |
| строительного участка Якунина Ф.В. Представителем заказчика в лице:Инженера УОКС №1 | | | |
| ЦОМЛС Гаркина И.Н. в том ,что ими осмотрены выполненные смотровые устройства | | | |
| по объекту "Телефонизация ж/д Ракитина, 105. Канализация телефонная" | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Смотровые устройства | Количество (штук) | Материал | Примечание |
| ККС-3-80 | 4 | Ж/б |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ИТОГО: | 4 |  |  |
|  |  |  |  |
| Работы выполнялись в период с 11.09.2010 года по 13.09.2010 года | | |  |
| При осмотре выявлено: | | | |
|  |  |  |  |
| 1. Гидроизоляция выполнена в три слоя битумной мастикой в заводских условиях | | | |
|  | | | |
| 2.Колодцы оборудованы кронштейнами УККП-65 | | | |
|  |  |  |  |
| 3.Люки колодцев оборудованы верхними и нижними крышками. | | | |
|  |  |  |  |
| Осмотренные сооружения выполнены в соответствии с техническими условиями на | | | |
| строительство линейных сооружений ГТС и проектом. | | | |
| На основании вышесказанного разрешаются работы по обратной засыпке траншеи. | | | |
|  |  |  |  |
| **Представитель подрядчика :** | |  | Якунин Ф.В. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Представитель эксплуатирующей организации :** | |  | Гаркин И.Н. |