|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **г.Еманжелинск** |
|  |  |  | ЗАО "Центросвязь" |
| **Объект:"Телефонизация ж/д Ракитина, 105. Канализация телефонная"** |
| **АКТ №1** |
| на скрытые работы |
| **(Смотровые устройства)** |
|  |  |  |  |
|  Акт составлен представителем ЗАО "Центросвязь" в лице : Мастера |
| строительного участка Якунина Ф.В. Представителем заказчика в лице:Инженера УОКС №1 |
| ЦОМЛС Гаркина И.Н. в том ,что ими осмотрены выполненные смотровые устройства |
|  по объекту "Телефонизация ж/д Ракитина, 105. Канализация телефонная" |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Смотровые устройства | Количество (штук) | Материал | Примечание |
| ККС-3-80 | 4 | Ж/б |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| ИТОГО: | 4 |   |   |
|  |  |  |  |
| Работы выполнялись в период с 11.09.2010 года по 13.09.2010 года |  |
| При осмотре выявлено: |
|  |  |  |  |
|  1. Гидроизоляция выполнена в три слоя битумной мастикой в заводских условиях |
|   |
|  2.Колодцы оборудованы кронштейнами УККП-65 |
|  |  |  |  |
|  3.Люки колодцев оборудованы верхними и нижними крышками. |
|  |  |  |  |
| Осмотренные сооружения выполнены в соответствии с техническими условиями на |
|  строительство линейных сооружений ГТС и проектом. |
|  На основании вышесказанного разрешаются работы по обратной засыпке траншеи. |
|  |  |  |  |
| **Представитель подрядчика :** |   | Якунин Ф.В. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Представитель эксплуатирующей организации :** |  | Гаркин И.Н. |